태백소방서	보도자료 2021.11.3.(수)부터,(1쪽) 사진 1매	예방민원담당	김 준	033-550-8320
		홍보담당자	전성민	033-550-8326
《화목보일러》 태백소방서, 화목보일러 안전하게 사용하세요!
☆ 문의처 : 태백소방서 방호구조과 전성민(☎033-550-8326)

□ 태백소방서(서장 남종훈)는 가을철 산림화재에 대비하여 화목보일러 사용 시 부주의에 의한 화재가 발생하지 않도록 화목보일러 안전 수칙을 홍보하고 있다고 3일 밝혔다.

○ 최근 3년간 도내 화목보일러 화재발생 건수는 2018(31건), 2019(34건), 2020(35건)으로 해마다 증가하는 것으로 나타났다.

○ 화목보일러는 콘크리트 바닥 또는 불연재료 위에 고정하고 연통은 몸통보다 2m 이상 높게, 천장과 벽면으로부터 0.6m 이상 벗어나도록 설치해야 한다.

○ 안전수칙은 ▲보일러 주변 가연성 물질 적재 금지 ▲보일러실 인근 소화기 비치 ▲연료 투입구를 닫아 불씨 날림 방지 ▲연통에 찌꺼기가 쌓이지 않도록 주기적 청소 등이다.

□ 태백소방서 관계자는 “화목보일러 취급 부주의에 의한 화재를 예방하기 위해선 사용자의 안전의식이 가장 중요하다.”며“사용자들이 스스로 위험요인들을 확인하는 등 사용 시 안전수칙을 반드시 준수해 주시길 바란다.”고 말했다.